串联测试板锁定指令

1. 指令功能：

该指令用于锁定/解锁手控板以及APP的控制。

1. 功能描述：

1、通过指令1可以使用户的手控板以及APP控制立即失效，也可以立即使用户手控板和APP控制恢复有效。

2、通过指令2可以使用户的手控板以及APP的控制在一定时间内有效，超过时限后即会失效。

3、通过指令1锁定的设备，断电后再启动会自动锁定。必须通过指令2或者指令1解锁。如果已经被指令1锁定的设备被指令2解锁，那么断电后再启动还是会自动锁定。而被指令1锁定的设备如果被指令1解锁，那么断电后再启动时设备则是未锁定的。

4、如果未通过指令1锁定，而是直接通过指令2锁定的设备，断电后再启动时设备是未锁定的。

三、指令格式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 数据长度 | 帧头 | 功能码 | 数据03 | 数据02 | 数据01 | 数据00 | 帧尾 |
| 指令2 | 0x07 | 0x55 | 0xaa | 时间戳3 | 时间戳2 | 时间戳1 | 时间戳0 | 0xdd |
| 指令1 | 0x07 | 0x55 | 0xbb | 0x01(锁定)/0x00(解锁) | - | - | - | 0xdd |